Компактный телефон рабочей группы с поддержкой Power over Ethernet
Yealink SIP-T20P
	IP-телефон Yealink SIP-T20P – «рабочая лошадка» младшего менеджерского состава.  Идеально подойдёт сотрудникам компаний, с высокими требованиями к качеству передачи голоса.

Благодаря поддержке HD-кодека G.722, возможности разговора одновременно по 2 (двум) SIP-аккаунтам и организации конференции между ними телефон Yealink SIP-T21 может использоваться для эффективного решения бинзнес-вопросов в формате реального времени.

Информация о времени, статусе соединения и пропущенных звонках выводится на 3-строчный ЧБ дисплей LCD (без подсветки). Телефон может быть установлен на стол (регулируемая подставка в комплекте) или закреплён на стене.

Технические характеристики
· Поддержка 2 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.

· 2 программируемые кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).
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	· Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.

· Клавиатура с русским алфавитом.
· Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.

· Блокировка клавиатуры, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.

· Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.

· Голосовая почта.

· Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.

· Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).

· Поддержка протокола SNMP v1/2 , TR069 (опционально).

· Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).
· Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд. 
Сетевые характеристики
· Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).

· Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.

· Поддержка NAT transverse: режим STUN.

· Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
· 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

· Поддержка OpenVPN.

· Поддержка 802.1x, LLDP.

· Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
· Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.
· Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).

· Поддержка SRTP.

· HTTPS клиент/сервер.
Работа с голосом
· HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722.

· Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.

· Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.

· Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).

· Высококачественная громкая связь с подавлением эха. 
Физические характеристики
· Два порта  RJ45 (режимы NAT и Bridge).

· Графический 2,3" LCD-экранс разрешением 132x64 точек без подсветки.

· Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

· Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 2.
· Питание: POE (802.3af) или от адаптера DC 5В, 0.6A. (в комплект поставки не входит)

· Потребление: 1.4-2.6Вт.

· Возможность крепления на стену.

· Рабочая температура: 0°~40°.

· Размеры: 188x150x41мм.

· Вес: 0.81кг.

· Цвет: серый.

	


